ZAŁĄCZNIK NR 2

DO ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY

U m o w a

Nr …………………..
Zawarta w dniu  ……………  pomiędzy: 

GMINĄ BRENNA, z siedzibą w Brennej przy ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna,   

NIP 548-243-25-67 , reprezentowaną przez:

Pana Jerzego Pilcha – Wójta Gminy Brenna

zwanego dalej „Zamawiającym”
a  
………………………………………………………………………………………………………….……
zwanym dalej „Wykonawcą”.
§1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dwóch stałych zamknięć uniemożliwiających dostęp dla osób postronnych do Jaskini Wiślańskiej, która położona jest na terenie Gminy Brenna, na zachodnim stoku grzbietu łączącego masyw Malinowskiej Skały                      z masywem Trzech Kopców, poniżej Przełęczy Salmopolskiej, na terenie Leśnictwa Leśnica. Przedmiot umowy należy wykonać według wytycznych określonych poniżej:

Zamknięcie otworu I (Jaskinia Wiślańska I). 

1) Właz wejściowy powinien być wykonany ze stali kwasoodpornej nierdzewnej w odległości ok 1 m od starego (zniszczonego) zamknięcia i powinien być wypełniony materiałem utrudniającym przecięcie. Klapa powinna umożliwiać otwarcie z zewnątrz, jednak mechanizm zamknięcia musi znajdować się od środka, aby uniemożliwić jego zdewastowanie. Najlepiej więc, aby posiadała otwór przez który można otworzyć zamek/kłódkę wewnątrz klapy (wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 4 klucze Zamawiającemu).

2) Mocowanie klapy do skał powinno być wykonane w sposób uniemożliwiający jej wyrwanie - najlepiej za pomocą kotw mocujących klejonych klejami dwuskładnikowymi, szybkoschnącymi.

3) Bramka wejściowa musi opierać się na zawiasach wewnętrznych wykonanych ze stali kwasoodpornej nierdzewnej. Tego typu montaż ma umożliwić wejście osobom uprawnionym.  

4) Cała konstrukcja kraty i jej elementów nie powinna posiadać elementów ostrych. Rozmiar i kształt klapy powinien być dostosowany do przekroju korytarza jaskiniowego w miejscu montażu.

5) Ponadto klapa powinna być zabezpieczona farbą antykorozyjną, w odcieniach zieleni i brązu. Przy czym klapa powinna zostać pomalowana wcześniej lub po zamontowaniu jednak w godzinach rannych, aby zdążyła wyschnąć do wieczora.

Zamknięcie otworu II (Jaskinia Wiślańska II). 
1) Krata zbudowana wewnątrz jaskini powinna być zamocowana do skały w sposób uniemożliwiający jej zdewastowanie, wyrwanie  lub otwarcie, najlepiej przymocowane do skały za pomocą kotw mocujących klejonych klejami dwuskładnikowymi, szybkoschnącymi. Odległość od otworu zostanie ustalona ze specjalistą (rysunek poglądowy). Przy czym zaznacza się, że otwór wejściowy do jaskini jest wąski i utrudniony (poniżej 100x50cm). 

2) Mocowanie do skały powinno zostać wykonane w taki sposób, aby część kraty mogła zostać odsunięta, otwarta lub wyjęta. Bramka wejściowa musi opierać się na zawiasach wewnętrznych wykonanych ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Tego typu montaż ma umożliwić uprawnionym osobom, instytucjom jak i organom możliwość prowadzenia monitoringu przyrodniczego w tym obiekcie.

3) Krata powinna składać się z kilku poziomych silnych rurek niewielkich rozmiarów ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, wypełnionych materiałem utrudniających przecięcie. Odstęp pomiędzy prętami powinien być na tyle mały, aby uniemożliwić człowiekowi przedostanie się do obiektu, a jednocześnie zapewnić swobodny przelot nietoperzy.

4) Kraty powinny posiadać zamontowany zamek/kłódkę, umiejscowiony od środka, otwierany na unikalny klucz (wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 4 klucze Zamawiającemu). Rozmiar i kształt kraty powinien być dostosowany do przekroju korytarza jaskiniowego w miejscu montażu. 

5) Cała konstrukcja kraty i jej elementów nie powinna posiadać elementów ostrych.

2. Okres realizacji wszelkich prac musi się odbywać w trakcie najmniejszej aktywności nietoperzy w pobliżu jaskini. Najwłaściwszym okresem do prowadzenia prac na tym stanowisku będzie okres od 5 czerwca do 15 lipca. 

3. Prace nad wykonywaniem zabezpieczeń będą objęte nadzorem przyrodniczym z ramienia Zamawiającego na każdym etapie projektowania i wykonania pod kątem chiropterologicznym oraz w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Ochrony Jaskiń „Grupa Malinka”, która sprawuje opiekę nad przedmiotową jaskinią. 
4. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawcę zgodnie z zapytaniem ofertowym                 z dnia 5 kwietnia 2017 r. oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy. Dokumenty te stanowią integralną część niniejszej umowy.

§2

Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawcę                         w terminie od 5 czerwca do 15 lipca 2017 roku.
1. §3

2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, kwalifikacje i środki do wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca udostępni niezwłocznie Zamawiającemu na każde jego żądanie wszelkie informacje i dokumenty dotyczące wykonania niniejszej umowy.

4. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy jest: ……………..
5. Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji umowy jest …………………
§4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie ………………….. PLN brutto, słownie: …………………… w tym podatek VAT w wysokości ….. %, w kwocie ……………  PLN słownie: …………………………… 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie umowne płatne będzie w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury przez Wykonawcę na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu odbioru przedmiotu umowy.
4. Faktura wystawiona przez Wykonawcę na Zamawiającego: 
Gmina Brenna, 43 – 438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, NIP – 548-243-25-67
płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy: ………………………………………………..
§5

1. Strony ustalają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne.

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub jej części, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego:

1) w przypadku opóźnienia lub zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub jej części, karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia lub zwłoki;

2) z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub jego części, kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, z jednoczesnym zobowiązaniem jego poprawy, z sankcjami jak w pkt 1).

3. Zastrzeżenie kar umownych, określonych w ust. l nie wyłącza prawa dochodzenia przez Strony odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, wynikającego z Kodeksu cywilnego.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

5. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. Przez nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć nie wywiązywanie się przez Wykonawcę z obowiązków umownych lub ich nie wykonywanie. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje roszczenie do Zamawiającego.

6. Zamawiający może odstąpić od umowy również, gdy Wykonawca będzie opóźniał realizację umowy tak dalece, że realizacja przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 umowy będzie zagrożona.

7. Jeśli odpowiedzialność za odstąpienie od umowy ponosi Wykonawca, wówczas zobowiązany on będzie do zapłaty Zamawiającemu, kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem jego nieważności. Powyższe oświadczenie może być złożone w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia uzasadniającego odstąpienie od umowy.
§ 6

1. Na przedmiot umowy określony w § 1 Wykonawca udzielenia Zamawiającemu 5 letniej gwarancji jakości oraz 5 letniej rękojmi.

2. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek i wad nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o usterce lub wadzie albo do dnia uzgodnionego z Zamawiającym (uwzględniającego czas niezbędny do usunięcia usterki).
3. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w ustalonym z Zamawiającym terminie, Zamawiający, ma prawo powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Gwarancja nie obejmuje napraw zniszczeń lub uszkodzeń powstałych wskutek wandalizmu np: zapchanie, zaklejenie, rozwiercenie zamka. 
§ 7

Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 
§ 8

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozpatrywać bez zbędnej zwłoki w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia kompromisu, spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 9

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego
§ 10

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY:                                                               WYKONAWCA:           

……………………………..




…………………………………


